**ИНФОРМАЦИОНЕН ФИШ ЗА СЪСТАВКИТЕ**

**Производител**: „ГИП” ЕООД – гр. Русе ; ул. „Бистрица”4

**Продукт**: VEKO двукомпонентен обезмаслител

**Приложение**: Двукомпонентен обезмаслител за професионална употреба – за измиване на двигатели, леки и товарни превозни средства

ЕИН: BG 117 595 379 ; М.О.Л.: Веселин Венков

**Телефони**: 082/82 39 74; факс: 082/82 39 76

**e-mail:** [**eurooil@abv.bg**](mailto:eurooil@abv.bg) **; www.veko-products.eu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на**  **съставката** | **Съдържание в %** | **CAS – номер** | **EINECS - номер** |
| 1. | Sodium Laureth Sulfate – C12-C14 | 0.1 - 15 % | 68891-38-3 | 500-234-8 |
| 2. | Динатриев карбонат ( мек пълнител ) – Na2CO3 | 0.1 - 15 % | 497-19-8 | 207-838-8 |
| 3. | Натриева основа - NaOH | 0.1 – 15 % | 1310-73-2 | 215-185-5 |
| 4. | EDTA | 0.1 – 20 % | 64-02-8 | 200-573-9 |
| 5. | MEA | 0.1 - 5 % | 141-43-5 | 205-483-3 |
| 6. | дестилирана вода | 10 - 90 % | - | - |